3.7 （1）不能将16位立即数传输给byte ptr 指定的内存

（2）OFFSET的操作数不能使用数组索引

（3）cmp的两个操作数不能均为主存寻址

（4）+的两个操作数不能同时使用主存寻址

（5）sub的两个操作数必须同时是8位或者16位存储单元

（6）jnz的操作数必须指向一个cs段语句。

3.9

（1） 67h

（2） 0133h

（3）0EDCBH

（4） 76h

（5） 0230h

（6） 0120h

（7） 61h

（8） 68h

（9） 7654h

3.10

(1)如下：



（2）如下：



3.15

0122H

0006H

0012H

0003H

0014H

0002H

0000H